Operacions Prèvies amb el servidor WEB

Operacions Prèvies amb el servidor WEB

Instal·lació del Servidor LINKAT3 com a servidor WEB

En aquest document es detallen els diferents passos a efectuar per a la migració del servidor WEB TARANIS del sistema operatiu LINKAT2 a LINKAT3.

1 - Particions dels disc durs

punt de muntatge	mida	dispositiu	tipus	Muntatge
Disc 0	232,88 GB	/dev/sda	----	----
/boot	250,98 MB	/dev/sda1	ext3	UUID
/	20,00 GB	/dev/sda2	ext3	UUID
Extended	212,64 GB	/dev/sda3	----	----
swap	4,00 GB	/dev/sda5	swap	UUID
/var	27,34 GB	/dev/sda6	ext3	UUID
/srv	161,79 GB	/dev/sda7	ext3	UUID
/home	19,53 GB	/dev/sda8	ext3	UUID
Disc 1	1,82 TB	/dev/sdb	----	----
/backup	1,82 TB	/dev/sdb1	ext3	UUID
La declaració de les particions es farà per UUID

2 - Nom de l'ordinador i adreça IP

NOM DE LA MÀQUINA: taranis.intracentre

IP: 192.168.0.2

Aquesta adreça IP és obligatòria donat en funció de la configuració de les xarxes dels centres, només poden tener servei WEB a Internet les màquines que tinguin l'adreça 192.168.0.2

3 - Ús de LDAP

No fa servir l'LDAP, per tant es creen usuaris locals (super).

4 - Desinstal"·lació de la configuració de SERVIDOR de centre

Donat que inicialment es va fer una instal·lació amb perfil de servidor de centre, la desinstal·larem, donat que no és necessària.

Obrir una finesta de terminal

Teclejar l'order: /etc/Linkat/Linkat.sh uninstall

5 - Instal·lació i activació dels serveis

5.1 - DNSMASQ

El programari DNSMASQ ja es troba instal·lat a la LINKAT3, encara que desactivat.

1.- No activarem el servei de DHCP, que es configura a l'arxiu /etc/dnsmasq.conf

2.- Es configura l'arxiu /etc/resolv.conf que indica quines màquines disposen de resolució de noms, en cas de que una no en pugui donar una resposta, es passa la consulta a altres màquines.

search intracentre nameserver 192.168.0.2\\ nameserver 192.168.0.100\\ nameserver 213.176.161.16\\ nameserver 213.176.161.18\\ nameserver 80.58.0.33\\ nameserver 80.58.32.97\\

3.- Edició de /etc/hosts per a la resolució de noms.

127.0.0.1 nil # 127.0.0.2 argo2.intracentre argo2 192.168.0.100 servidor.intracentre servidor 192.168.0.2 ceipturodeguiera.xtec.cat 192.168.0.2 proxy.intracentre proxy

4.- Desactivar el servei Bind YAST|SYSTEM|SERVEIS DEL SISTEMA|named

5.- Activar el servei dnsmasq

Procediment per a la configuració del servei DNSMASQ

5.2 - SQUID / DANSGUARDIAN

Accedir a la pàgina http://software.opensuse.org

seleccionar la versió OpenSUSE 11.1

A la casella escriure DANSGUARDIAN

A la finestra de resultats seleccionar l'opció 1-CLICK INSTALL

Seguir les indicacions de les pantalles fins a la complerta instal·lació del paquet.

Configuració de SQUID - Servei Proxy

Cal editar l'arxiu /etc/squid/squid.conf, al voltants de la línia 1069, cal editar l'opció:

http_port 3128

per

http_port 3128 transparent

es guarden els canvis i es reinicia el proxy, des d'un terminal amb l'ordre:

servidor:~ # rcsquid restart
Shutting down WWW-proxy squid done
Starting WWW-proxy squid done

|

Encara no he aconseguit fer que funcioni el filtre de DANSGUARDIAN, a causa del bloqueig que provoca el Firewall. Quan es resolguin els problemes es posarà en marxa el filtre

Per a fer servir el Servidor Intermediari (proxy) caldrà indicar a les estacions com a servidor proxy.intracentre:3128

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Migració WINDOWS a LINUX