Ordre en /opt/ltsp/i386/etc/crontab

Aquest mètode té l'inconvenient que per fer una modificació en l'hora d'aturada caldrà regenerar la imatge del servidor LTSP.

1.- Edició l'arxiu /opt/ltsp/i386/etc/crontab afegint la línia corresponent a l'aturada de les estacions. La instrucció a afegir a l'arxiu serà:

00 17 * * * root /sbin/poweroff

L'hora que fan servir les estacions per l'aturada és l'hora de la BIOS, amb la modificació corresponent al fus horari. És a dir, per que la màquina s'aturi a les 17:00 (horari d'estiu a Catalunya, cal que la màquina tingui com a hora de la BIOS les 15:00.

2.- Regenerar la imatge

ltsp-update-sshkeys
ltsp-update-image

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Servidors LTSP | Implementació de LINUX/UBUNTU