Servidor DNSMASQ

Configuració de /etc/dnsmasq.conf

Cal modificar les línies on apareix:

interface=eth0
interface=eth1
no-dhcp-interface=eth0
no-dhcp-interface=eth1

Configuració de /etc/resolv.conf

Deixar l'arxiu amb aquestes línies:

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.0.1
search intracentre

Configuració de /etc/hosts

Deixar l'arxiu així:

###
# Maquinària de l'escola
###
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	Router-1
192.168.0.4	polaris.intracentre	polaris
192.168.0.4	dns.intracentre	dns
192.168.0.2	taranis.intracentre	taranis
192.168.0.2	ceipturodeguiera.xtec.cat	ceipturodeguiera
192.168.0.6	proxy.intracentre	proxy
192.168.0.7	altair.intracentre	altair
192.168.0.8	sirius.intracentre	sirius
192.168.0.9	antares.intracentre	antares
192.168.0.10	aldebaran.intracentre	aldebaran
192.168.0.100	argo1.intracentre	argo1
192.168.0.100	servidor.intracentre	servidor
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1	localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

reiniciar la placa de xarxa i el servei dnsmasq

/etc/init.d/networking restart
/etc/init.d/dnsmasq restart

Verificació del funcionament del DNS

si el sistema ha començat correctament i hi ha resolució de noms, podem executar la commanda nslookup xtec.cat i rebrem una resposta similar a aquesta:

root@POLARIS:~# nslookup xtec.cat
Server:	127.0.0.1
Address:	127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Name:	xtec.cat
Address: 213.176.163.147

Menú Anterior | Pas següent: Servidor PROXY | Implementació de LINUX/UBUNTU