Crear un servei de DHCP per una VLan al Switch Dlink DES-3828

El Switch Principal del projecte HEURA, Dlink DES-3828, ofereix la possibilitat de definir serveis de DHCP per a les VLan de l'escola. Aquests serveis poden afavorir la connectivitat dels equips a la xarxa.
En aquest article descriurem com es pot crear un nou servei de DHCP per a la xarxa WifiDocent del centre.

Crear el servidor DHCP

Accediu a la consola de configuració de SWICH.

Accedir a la secció L3 Features | DHCP Server | DHCP Server Pool Settings

Cliqueu el botó Add.

Al formulari caldrà indicar el nom del PoolName i a continuació prémer el botó Apply

camp	dada
PoolName	wifidocent

A continuació premeu l'enllaç Show All DHCP Server Pool

Podreu veure com ja teniu disposat el nou servidor DHCP, encara que cal acabar de configurar-ho.

Clique el botó Modify Corresponent al PoolName WifiDocent que esteu configurant.

Al formulari caldrà complimentar la següent informació:

camp	dada
PoolName	wifidocent
Network Address	192.168.130.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Domain Name	---
DNS Server - 1	192.168.0.2
DNS Server - 2	213.176.161.16
DNS Server - 3	213.176.161.18
NetBIOSName Server	---
NetBios Node Type	Hybrid
Default Router	192.168.130.1
Pool Lease	1 day 0 hours 0 Minutes No Infinite
Boot File	---
Next Server	---

Per acabar cliqueu el botó Apply

Definir les adreces reservades

Fàcilment a la configuració del maquinari del centre hi ha màquines que poden tenir una adreça IP fixa, per aquest motiu s'indicarà que el DHCP assigni adreces des del 192.168.130.151 fins a 192.168.130.255.
Per fer que aquesta reserva cal indicar al switch que reservi les adreces de 192.168.130.1 fins a 192.168.130.150

Accedir a la secció L3 Features | DHCP Server | DHCP Server Excluded Address Settings

A la part del formulari que diu DHCP Server Excluded Address Sttings indiqueu el valor d'inici a Begin Address (192.168.130.1) i el valor final a End Address (192.168.130.150).

En acabar premeu el botó Add.

El servidor DHCP ja estarà operatiu