Topologia de la Xarxa de centre

Fem una connexió a la xarxa de manera que el servidor sigui qui connecti les màquines a Internet, això ens oferirà la possibilitat d'establir serveis com el filtratge de continguts a la xarxa.

1 - Disposar de dos dispositius de connexió de xarxa (eth0 i eth1). 2 - Assignar a eth0

IP: 192.168.0.240 Màscara: 255.255.255.0 nom de l'ordinador central: servidor.intracentre

3 - Assignar a eth1

Adreça dinàmica

4 - Activar el reenviament de ip. Accedir al firewall (YAST | SECURITY AND USERS | TALLAFOC)
5 - Activeu el talla focs per que s'executi automàticament en iniciar-se l'ordinador

Aquesta tipologia de xarxa permet la posta en marxa del serveis de filtratge de continguts. Més Informació
D83 - Mòdul6, pràctica1
D83 - Mòdul6, annex 1 - Modificacions a la topologia de la xarxa