Configuració de punt d'accés de l'aula mòbil 2

Aquest dispositiu incorpora una configuració que resulta especialment interessant per als portàtils que treballen sota Windows i que es connecten, indistintament a la xarxa DOCENT i a la xarxa de l'aula mòbil.
Disposa d'una adreça IP corresponent a la xarxa vLAN2 (en el meu cas, actualment 192.168.0.117), això fa que es pugui connectar sense problemes a qualsevol punt de xarxa de les classes.
Genera una WIFI amb una subxarxa a la secció 192.168.130.xxx, que coincideix amb la que fa servir el wifi DOCENT. Això evita en Windows haver d'anar modificant contínuament la configuració del dispositiu de xarxa.
Per accedir a la configuració d'aquest punt d'accés cal connectar-se a la xarxa wifi de l'aula mòbil i accedir amb el navegador a l'adreça

http://192.168.130.1

1 - Estat actual de la configuració del punt
------------------------------
2 - Configuració bàsica
------------------------------
3 - Configuració avançada
------------------------------
4 - Configuració de seguretat - Aquí es pot canviar la contrasenya d'accés
------------------------------
5 - access control
------------------------------
6 - WDS
------------------------------
7 - WPS settings
------------------------------
8 - site survey
------------------------------
9 - WAN configuració bàsica
------------------------------
10 - WAN configuració avançada
------------------------------
11 - LAN configuració
------------------------------
12 - Servidor DHCP
------------------------------
13 - Clients del servidor DHCP
------------------------------
14 - QOS settings
------------------------------
15 - Security - Port filtering
------------------------------
16 - Security - MAC filtering
------------------------------
17 - Security - IP filtering
------------------------------
18 - Security - URL filtering
------------------------------
19 - Firewall
------------------------------
20 - Security - port filtering
------------------------------
21 - DMZ . settings
------------------------------
22 - Virtual Server
------------------------------
23 - SCL - settings
------------------------------
24 - DDNS
------------------------------
25 - NTP
------------------------------
26 - Operation mode