1 - Preparació de la màquina

Amb un dels programes de gestió de particions, revisar l'estructura de particions del disc on s'ha d'instal·lar el client de centre.

Fer les modificacions per tal d'assignar espai suficient / i a la partició swap

La partició d'intercanvi swap es farà de 8GB (8192MB), preferentment.

Descàrrega de la versió de UBUNTU 12.04 LTS, per a 32 bits i 64 bits.

Estampació de les imatges ISO ens els CD o muntatge en un PenDrive USB.

Tornar a l'inici | Següent pas | Implementació de LINUX/UBUNTU