Màquines i aules LTSP

Característiques de servidor

les característiques necessàries per al servei de LTSP:

Quàdruple nucli

8GB de RAM

1 plaques de xarxa a 1GB

Per calcular la memòria necessària, cal tenir present:

Cal reservar 4GB per a la partició SWAP d'intercanvi.

Cal reservar 256MB de memòria per al servidor

Cada estació LTSP que es connecti consumirà entre 128 i 256MB, en funció del tipus d'ús que se'n faci.

Instal·lació del Servidor

Instal·lació del servidor

Instal·lació dels Clients Lleugers

Instal·lació dels Clients Lleugers

Instal·lació de iTalc

A les dues aules d'informàtica s'instal·la el programa italc. Aquesta instal·lació es comenta en el capítol iTalc - Gestió de l'aula

Documentació per consulta

Manual d'Edubuntu

Configuració del servidor de LTSP

Altres Aspectes interessants

Projecte d83 - Modificació de la imatge inicial del LTSP

Perifèrics per a la instal·lació LSTP

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Implementació de LINUX/UBUNTU