/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.7
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 192.168.0.1
dns-search intracentre
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.10.7
network 192.168.10.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.10.255

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Servidors LTSP | Implementació de LINUX/UBUNTU