SERVIDOR DE COMUNICACIONS DE LINKAT

Donar d'alta una màquina LOCAL al servei DNS

A la carpeta /var/lib/named/master es troben els arxius amb els diferents ambits, per incloure una màquina en un d'quests àmbits, cal editar l'arxiu, per exemple per editar l''ambit intrancentre cal editar l'arxiu intracentre

cd /var/lib/named/master
vi intracentre

Aquí es declara la màquina que cal incorporar al servei de DNS Per exemple, aquestes són algunes de les màquines que són declarades:

proxy IN A 192.168.0.1
polaris IN A 192.168.0.1
dns IN A 192.168.0.1
taranis IN A 192.168.0.2
europa IN A 192.168.0.7
orion IN A 192.168.0.8
antares IN A 192.168.0.9
aldebaran IN A 192.168.0.10
argo1 IN A 192.168.0.100
servidor IN A 192.168.0.100

el processador de textos té les següents comandes:

i	per iniciar el mode d'inserció de text
[ESC]	per sortir del mode d'inserció de text
:w	per enregistrar les modificacions efectuades a l'arxiu
:q	per sortir del processador enregistrant les modificacions

Per que els canvis siguin efectius cal reiniciar el servei amb la instrucció

rcnamed restart