Protocol de migració del Servidor ARGO1 Windows a LINKAT3

Operacions Prèvies

1 - Fer un diagnòstic dels discos del servidor actual i mida de l'espai ocupat.

d:\direct	24,41 GB
d:\MIC	0,16 GB
f:\imatges.cd	42,67 GB
f:\s	135,26 GB
f:\p	46,33 GB
f:\t	33,49 GB
f:\super	0,18 GB
total	282,52 GB

Cal l'adquisició d'un disc de 2TB. Aquest disc s'instal·larà al servidor de pàgines web i servirà per a fer les còpies de seguretat del servidor de dades. Es monta com a /backup i es comparteix a la xarxa amb Samba.

2 - Fer les còpies de seguretat de les dades del servidor.

En els dies previs a l'operació de migració es fa la còpia d'aquells recursos que no es modifiquen habitualment: /imatges.CD /S /Super

3 - Es guarda la configuració de l'DeepFreeze Enterprise. Un cop sigui en funcionament el nou servidor LINKAT provarem si es pot mantenir aquest programa funcionant amb Wine.

4 - Prendre nota dels recursos compartits pel servidor ARGO1, usuaris i privilegis d'accés.

5 - Prendre nota dels usuaris del servidor ARGO1 i les seves contrasenyes.

6 - Fer una imatge de clonació de la partició C:\ del servidor Windows 2000 i verificar-la, copiar-la al disc per a còpies de seguretat

smb://192.168.0.2/backup

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Implementació de LINUX/UBUNTU | Migració del Servidor del centre